KAN-therm SMART LCD – asiakkaan käyttö- ja paritusohje
Termostaatti: KAN-therm SMART LCD 1802265019 / K-800004
Keskusyksikkö: KAN-therm SMART BOX, esimerkiksi K-800007 230 V
1. Ennen käyttöönottoa
Asenna termostaatti huoneeseen paikkaan, jossa huonelämpötila voidaan mitata mahdollisimman luotettavasti. Vältä sijoittamista suoraan auringonpaisteeseen, oven tai ikkunan välittömään läheisyyteen sekä patterin, takan tai muun lämmönlähteen viereen.
Termostaatti on paristokäyttöinen ja langaton, joten sen ja SMART BOX -keskusyksikön välille ei tarvita kaapelointia.
Keskusyksikön 230 V sähköasennukset ja toimilaitteiden kytkennät tulee teettää sähköalan ammattilaisella.
2. Termostaatin käyttöönotto
Aseta termostaattiin 2 × AAA/LR03-paristoa. Näyttö käynnistyy ja termostaatti on tämän jälkeen valmis asetettavaksi ja paritettavaksi SMART BOX -keskusyksikköön.
Jos termostaatti ei käynnisty, tarkista ensimmäisenä paristojen napaisuus.
3. Termostaatin parittaminen SMART BOXiin
Jokainen huonetermostaatti rekisteröidään sille SMART BOXin lämmitysvyöhykkeelle, jota sen halutaan ohjaavan.
Esimerkiksi:
Vyöhyke 1 → Olohuone
Vyöhyke 2 → Keittiö
Vyöhyke 3 → Makuuhuone
Vyöhyke 4 → Kodinhoitohuone
Käynnistä SMART BOXista halutun vyöhykkeen paritus/rekisteröintitila. Valitse sen jälkeen SMART LCD -termostaatista järjestelmän rekisteröinti/paritustoiminto ja käynnistä yhteyden muodostaminen.
Kun SMART BOX vastaanottaa termostaatin radiosignaalin, termostaatti rekisteröityy valitulle vyöhykkeelle.
Suositus: parita termostaatit yksi kerrallaan. Merkitse samalla, mikä termostaatti kuuluu mihinkin huoneeseen.
4. Tarkista paritus
Kun paritus on valmis, tee toimintatesti.
Nosta termostaatin tavoitelämpötila esimerkiksi 25–30 °C:een, jolloin termostaatin pitäisi lähettää lämmityspyyntö SMART BOXille.
Tarkista SMART BOXista, että oikean vyöhykkeen merkkivalo reagoi lämmityspyyntöön ja että kyseiseen vyöhykkeeseen kytketty toimilaite alkaa avautua.
Huom: lattialämmityksen sähkötermisen toimilaitteen avautuminen ei tapahdu välittömästi. Täysi avautuminen voi kestää useita minuutteja.
Kun toiminta on tarkistettu, palauta termostaatti normaaliin käyttölämpötilaan, esimerkiksi 21–22 °C.
5. Normaali käyttö
Normaalissa käytössä käyttäjä valitsee termostaatista halutun huonelämpötilan.
Termostaatti mittaa huonelämpötilaa ja kommunikoi langattomasti SMART BOXin kanssa. Kun huoneen lämpötila laskee asetetun arvon alapuolelle, termostaatti lähettää lämmityspyynnön.
SMART BOX avaa kyseiseen huoneeseen kuuluvan lattialämmityksen toimilaitteen tai toimilaitteet. Kun tavoitelämpötila saavutetaan, lämmityspyyntö poistuu ja toimilaite sulkeutuu.
6. Jos lämmitys ei käynnisty
Tarkista ensin paristot, termostaatin näyttö ja että tavoitelämpötila on huoneen nykyistä lämpötilaa korkeampi. Tarkista tämän jälkeen SMART BOXista, reagoiko oikean vyöhykkeen merkkivalo.
Jos keskus reagoi mutta huone ei lämpene, tarkista kyseisen vyöhykkeen toimilaite ja sen kytkentä. Jos keskus ei reagoi termostaattiin lainkaan, termostaatin ja SMART BOXin välinen paritus kannattaa tehdä uudelleen.
7. Huomio lattia-anturista
1802265019 / K-800004 on huonelämpötilaa mittaava SMART LCD -versio ilman lattia-anturia.
Jos kohteessa tarvitaan erillistä lattian lämpötilan mittausta tai lattialämpötilan rajoittamista, siihen käytetään SMART-termostaatin lattia-anturille tarkoitettua versiota.
8. LAN ja etäkäyttö
Jos käytössä oleva SMART BOX on LAN-versio, kuten teidän K-800007, keskus voidaan liittää verkkokaapelilla lähiverkkoon. KAN-therm tarjoaa SMART-järjestelmälle myös KAN Smart Control -ratkaisun etähallintaa varten. Valmistajan lataussivulta löytyvät erikseen SMART-termostaatin, SMART-keskusyksikön sekä Smart Control -järjestelmän ohjeet.
